; COAPIERR.TXT
[VERSION]
VERSION=3.12.4


[COAPIFEHLER]
;  000..999: should never be used

; 1000..1019: Allgemeine Fehler
1000 = Fehler
1001 = Ungueltiger Handle
1002 = Nicht mehr genuegend Speicherplatz
1003 = Parameter fehlerhaft
1004 = Puffer zu klein
1005 = COAPI Fehlertextdatei nicht gefunden:
1006 = COAPI Fehlertextdatei %s hat keine Version
1007 = COAPI Fehlertextdatei %s hat Version %s, COAPI Version ist %s
1008 = Ungültiges Sprachfilesuffix "%s"
1010 = Der High Performance Timer ist nicht verfügbar (Windows ErrorCode %s), benutze normalen Windows Timer
1011 = Der Counter des High Performance Timers konnte nicht abgefragt werden (Windows ErrorCode %s)

; 1020..1039: Dateifehler
1020 = Datei konnte nicht zum Lesen geoeffnet werden
1021 = Datei konnte nicht zum Schreiben geoeffnet werden
1022 = Fehler beim Einlesen aus Datei
1023 = Fehler beim Schreiben in Datei
1024 = Aufrufparameter einer coapi-Funktion fehlerhaft
1025 = Konfigurationsdatei %s nicht gefunden

; 1040..1059: Dateiverarbeitungsfehler (Syntaxfehler)
1040 = Fehler in Dateiverarbeitung (allgemein)
1041 = Fehler bei ZST-Dateiverarbeitung
1042 = Fehler bei CVT-Dateiverarbeitung
1043 = Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung
1044 = Fehler bei SGET-Dateiverarbeitung
1045 = Fehler bei SWT-Dateiverarbeitung
1046 = Fehler bei ZCSUT-Dateiverarbeitung
1047 = Fehler bei VM-Programmgenerierung

; 1060..1079: CABD-Dateiverarbeitungsfehler (Syntaxfehler)
1060 = Fehler in der Codierablaufbeschreibungsdatei
1061 = CABI wurde nicht initialisiert
1062 = CABD-Resultfehler (CABD-Ergebnisparameter)
1063 = CABD-Parameterfehler (CABD-Auftragsparameter)
1064 = Interner Fehler im CABD-Job entdeckt
1065 = Codierablaufbeschreibungsdatei %s nicht gefunden oder fehlerhaft

; 1080..1099: Codierschluessel- und Fahrgestellnummernfehler
1080 = Codierschluessel fehlerhaft
1081 = GM-Schluessel fehlerhaft
1082 = SA-Schluessel fehlerhaft
1083 = VN-Schluessel fehlerhaft
1084 = AM-Schluessel fehlerhaft
1085 = FGNR fehlerhaft
1086 = Baureihenbezeichnung fehlerhaft

; 1100..1119
1100 = Das Steuergeraet ist nicht in der SG-Ermittlung enthalten

; 1120..1139
1120 = Unbenutzte Codierdaten gefunden

; 1140..1159: Schluesselwortfehler
1140 = ASW fehlerhaft
1141 = FSW fehlerhaft
1142 = PSW fehlerhaft
1143 = SG-Kurzbezeichnung fehlerhaft

; 1160..1160: Individualisierung
1160 = keine Individ-FSWs gefunden

; 1170..1179: SGVT-Fehler
1170 = SG wurde ausgeschlossen (disabled)
1171 = Fehler beim SGVT-Ablauf allgemein

; 1180..1189: AT-Fehler
1180 = Fahrzeugauftrag ist ungueltig
1181 = Fehler beim AT-Ablauf allgemein

; 1190..1199 BSU-Fehler
1190 = Bootsektorupdate nicht möglich (ggf. aber auch nicht nötig)
1191 = Der Bootsektor im SG paßt schon zur HW*-Soll und SgFam-Soll


; 2000..2019: EDIABAS und SGBD-Aufruf-/Ergebnisfehler
2000 = Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei
2001 = EDIABAS wurde nicht initalisiert
2002 = Unerwartetes EDIABAS-Result
2003 = EDIABAS-Parameterfehler (SGBD-Parameter)
2004 = EDIABAS-Parameterfehler, speziell Binaerbuffer
2005 = Interner Fehler im SGBD-Job entdeckt
2006 = EDIABAS-Sprachfile %s nicht gefunden

; 2020..2039: SG-Kommunikationsfehler
2020 = SG antwortet nicht
2021 = Datenuebertragung zum SG gestoert
2022 = Batteriespannung zu niedrig oder nicht vorhanden
2023 = Fehlerhaftes Antworttelegramm
2024 = Fehler Baudraten nicht lesbar
2025 = Fehler bei Fehlerspeicher löschen

; 2040..2059: SG-Identifikationsfehler
2040 = Falsche SG-Identifikation (allgemein)
2041 = Falscher SG-Codierindex
2042 = Falsche SG-Hardwarenummer
2043 = Falsche SG-Softwarenummer

; 2060..2079: Codierfehler
2060 = Codierung fehlerhaft (allgemein)
2061 = Fehler beim Codierdaten schreiben
2062 = Fehler beim Codierdaten lesen
2063 = Fehler beim Codierdaten vergleichen/verifizieren
2064 = Fehler beim Codierdaten loeschen (z.B. ZCS)
2065 = SG-Checksummenfehler

; 2080..2099: Programmierfehler im Rahmen E65 ( TI435, Herr Drexel )
2080 = Programmierstatus fehlerhaft
2081 = Authentisierungfehlerhaft
2082 = Flash löschen fehlerhaft
2083 = Flash Download vorbereiten fehlerhaft
2084 = Flash Download fehlerhaft
2085 = Flash Download abschliessen fehlerhaft
2086 = Signaturpruefung fehlerhaft
2087 = AIF lesen fehlerhaft
2088 = AIF schreiben fehlerhaft
2089 = Programmiermode umschalten fehlerhaft
2090 = Authentisierung Formatfehler
2099 = Prozessortyp fehlerhaft

; 3000..3050: COAPIKF interne Fehler
3000 = Zusammenbaunummer in den aus "xxkfconf.da2" ermittelten ZB-Dateien nicht gefunden
3001 = Codierfehler bei Flash loeschen
3002 = Fehler bei Flash loeschen
3003 = Fehler U-Batt bei Flash loeschen
3004 = Fehler bei Vergleich der ISN der DME und der
3005 = Fehler beim Lesen der ISN
3006 = Fehler, unterschiedliche Startwerte
3007 = Fehler, unbekannte EWS-Schnittstelle
3008 = Fehler, Handschalter
3009 = PS10 InitString nicht gefunden
3010 = VERSIONKFCONF nicht in Zusbau
3011 = Referenz SG Kennung
3012 = Referenz Projekt
3013 = Referenz Programm
3014 = Referenz Projekt Version bei neuen SGs
3015 = Referenz nicht in Datei vorhanden (z.B. GD834)
3016 = API32.DLL konnte nicht geladen werden
3017 = coapiKfInit() fehlgeschlagen
3018 = apiInit() fehlgeschlagen
3019 = Referenz nicht aus SG auslesbar (EMS2000)
3020 = Steuergeraet nicht in PrgIfSel Datei gefunden (nicht notwendig immer ein Fehler)
3021 = allgemeiner EWS-Fehler
3022 = ein notwendiger globaler Parameter wurde nicht gesetzt.
3023 = Die PABD enthielt keinen Job zum Setzen der globalen Diagnoseadresse.
3024 = KFCONF nicht gefunden.
3025 = SgMember nicht gefunden
3026 = Ende der Datei erreicht
3027 = INFO-Datei nicht gefunden

; 3051..3099: COAPIKF interne Fehler von Modul: Import/Export-Konfiguration
3051 = Directory konnte nicht geöffnet werden:
3052 = Directory konnte nicht erzeugt werden:
3053 = Fehler beim Schreiben der Export Log-Datei
3054 = Fehler bei Analyse der Entwicklungsdateien
3055 = Fehler bei Analyse der Toolrelevanten Daten
3056 = Fehler bei Analyse der Werksdaten
3057 = Fehler bei Analyse der KMM-Daten
3058 = Fehler beim Kopieren der Entwicklungsdaten
3059 = Fehler beim Kopieren der Toolrelevanten Daten
3060 = Fehler beim Kopieren der Werksdaten
3061 = Fehler beim Kopieren der KMM-Daten

;4000..4199: Fehlercodes DAT- Modul ( Zugriff auf Logistikdaten der Kennfeldprogrammierung )
4000 = Ein Pointer-Parameter war ein NULL-Zeiger
4001 = Ungültiger Parameter
4002 = Datei nicht gefunden
4003 = Fehler beim Schreibdatei oeffnen
4004 = Fehler beim Datei einlesen
4005 = Fehler beim Datei schreiben

4100 = Fehler in dlo- bzw. rec-Modulen
4101 = Fehler bei ASCII->Hex-Konvertierung
4102 = gesuchte Nummer %s in Datei %s nicht gefunden
4103 = Fehler bei symbolischen Platzhaltern
4104 = fehlerhafte Funktionsaufrufparameter
4105 = keine Eintraege mehr in NWNR.DME/AGS/DAT vorhanden

;4200..4300: Fehlercodes ATB- Modul
4202 = Formatsyntax Fehler
4203 = Überlauf
4204 = Datei %s nicht gefunden
4205 = Datei %s konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden
4206 = Fehler beim Lesen in Datei %s, Zeile %s
4207 = Fehler beim Datei schreiben
4208 = Falscher Pfad
4209 = %s Pruefsumme fuer diese Zeile falsch: %s
4210 = Versionsfehler
4211 = String Syntax Error in zu konvertierender Datei
4212 = Undefinierter Character
4213 = Konvertierungsfehler
4214 = Falscher Konvertierungsname
4215 = Allokierungsfehler
4216 = Zu viele Records
4217 = Ungültiger Prüfname
4218 = Syntaxfehler im Def-File
4219 = Undefiniertes Schlüsselwort
4220 = Unerwartetes Blockende (ggf. fehlt $REFERENZ)
4221 = Konvertierungsfehler in Datei %s, Zeile %s
4222 = Anzahl Blöcke entspricht nicht $BLOCKANZAHL
4223 = Letzte Zeile ungleich EOF-Record
4224 = Konvertierte Datendatensatzdatei besitzt kein AIF
4225 = Konvertierte Programmdatensatzdatei darf kein AIF beinhalten

;4300..4400: Fehlercodes REC- Modul
4301 = End of file
4302 = Datei nicht gefunden
4303 = Datei konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden
4304 = Fehler beim Lesen in Datei
4305 = Fehler beim Schreiben in Datei
4306 = Prüfsummenfehler
4307 = Undefinierter Paramater
4308 = Ungültiger Parameter
4309 = Zu viele Datenbytes pro Record

4320 = Versionsfehler
4321 = Record-ID Fehler
4322 = Record-Format nicht Fixed oder Short
4323 = Record-Typ unbekannt( Nicht B(yte) oder W(ord) usw. )
4324 = Speicherüberlauf
4325 = Zu viele Record-IDs

;4400..4600: Fehlercodes NCK-Modul (Codierung)
4430 = Laufzeitfehler
4431 = Schlüsselwort nicht aktiviert
4432 = Datei nicht gefunden
4433 = Datei konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden
4434 = Fehler beim Lesen in Datei
4435 = Fehler beim Schreiben in Datei
4436 = Zeilentypfehler
4437 = Operator ungültig
4438 = Schlüsselwort ungültig
4439 = Funktionsschlüsselwort ungültig
4440 = Paramaterschlüsselwort ungültig
4441 = Syntaxfehler beim Konvertieren
4442 = Datenlänge fehlerhaft
4443 = Allokierungsfehler
4444 = Zu viele Records
4445 = Codierindexvergleich fehlgeschlagen
4446 = Dateinamen nicht gleich
4447 = Fehler bei Analyse eines Records
4448 = Fehler bei Analyse einer Formel
4449 = COAPI_NCK_ANALYSE_AAD_ERR, Auftragsausdruck fehlerhaft
4450 = Record-ID fehlerhaft
4451 = Fehler beim Lesen des ZCS
4452 = Fehler beim Speichern des Schlüsselwortpaars (Listenüberlauf)
4453 = Fehler beim Lesen FSW / PSW
4454 = Schlüsselvergleich fehlerhaft
4455 = Record nicht gefunden
4456 = Fehler bei Record lesen
4457 = Fehler in Auftragsausdruck (AAD leer, ASW nicht gesetzt, ungueltiges Zeichen im Formelstring)
4458 = Baureihe ungültig
4459 = CVT fehlerhaft (Auftragsausdruck nicht vorhanden, keine wahrer Auftragsausdruck vorhanden)
4460 = Syntaxfehler im Def-File
4461 = Undefiniertes Schlüsselwort
4462 = Undefinierter Schlüssel-ID
4463 = Stringlängenfehler
4464 = ZCS Länge fehlerhaft
4465 = Decode-Character ungültig
4466 = Encode-Wert ungültig
4467 = Keine Daten im Record
4468 = Fehler in Record (unspezifischer Fehler)
4469 = Schlüsselarraygröße Fehler
4470 = Fehler beim Lesen des Auftragsschlüsselworts
4471 = fehlerhafter Dateinahme im Record
4472 = Grundcodierung, Freigabeinfo fehlerhaft
4473 = Grundcodierung, Schlüsselwort fehlerhaft
4474 = Montage, Freigabeinfo fehlerhaft
4475 = Montage, Schlüsselwort fehlerhaft
4476 = Änderung, Freigabeinfo fehlerhaft
4477 = Änderung, Schlüsselwort fehlerhaft
4478 = Ergänzung, Freigabeinfo fehlerhaft
4479 = Ergänzung, Schlüsselwort fehlerhaft
4480 = Teilenummer, Freigabeinfo fehlerhaft
4481 = Teilenummer, Schlüsselwort fehlerhaft
4482 = Historie, Freigabeinfo fehlerhaft
4483 = Historie, Schlüsselwort fehlerhaft
4484 = Prüfsummenfehler
4485 = Dateiname fehlerhaft
4486 = Codierindex fehlerhaft
4487 = HW-Nummer fehlerhaft
4488 = SW-Nummer fehlerhaft
4489 = Speicherorganisation fehlerhaft
4490 = Anlieferzustand fehlerhaft
4491 = Codierdatengruppe fehlerhaft
4492 = Herstellerdatengruppe fehlerhaft
4493 = Reserviertdatengruppe fehlerhaft
4494 = fehlerhafte Unbelegt1-Datengruppe
4495 = fehlerhafte Unbelegt2-Datengruppe
4496 = fehlerhafte Parameter Zuweisungs-FSW
4497 = fehlerhafte Parameter Zuweisungs-PSW1
4498 = fehlerhafte Parameter Zuweisungs-PSW2 (Folgezeile zu PSW1)
4499 = fehlerhafte direkte Parameter Zuweisungs
4500 = Fehler bei Kennung K
4501 = Fehler bei Kennung D
4502 = Fehler bei Kennung X
4503 = Fehler bei Kennungen
4504 = Maskenfehler
4505 = Wert fehlerhaft
4506 = mehr als ein wahrer Auftragsausdruck vorhanden
4507 = ZUT-ID nicht gefunden
4508 = Gruppe ungültig
4509 = fehlerhafte Umschlüüselung (Umrüstzeile für BR nicht vorhanden)
4510 = fehlerhafte Umschlüüselung (Umrüstzeile für SG nicht vorhanden)
4511 = interner Fehler (ASW Array)
4512 = Auftragsfehler
4513 = COAPI_NCK_SG_ID_INFO_ERR, interner Fehler (SG Array)
4514 = Auftrag ungültig
4515 = Stringfehler
4516 = Datumsvergleich fehlgeschlagen
4517 = Zeit Fehler
4518 = fehlerhafte Bestellzeile
4519 = Datum Fehler
4520 = Datengrenze Fehler
4521 = Prüfsummenfehler


;7000 - 7099 Fehlermeldungen zur Differenzierung von Fehlerort und Fehlerursache
7000  =  Start - <frei>
7001  =  Start - <frei>
7002  =  Start - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7003  =  Start - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7004  =  Start - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7005  =  Start - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7006  =  Start - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7007  =  Start - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7008  =  Start - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7009  =  Start - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7010  =  Steuergerätadressen gesetzt - <frei>
7011  =  Steuergerätadressen gesetzt - <frei>
7012  =  Steuergerätadressen gesetzt - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7013  =  Steuergerätadressen gesetzt - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7014  =  Steuergerätadressen gesetzt - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7015  =  Steuergerätadressen gesetzt - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7016  =  Steuergerätadressen gesetzt - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7017  =  Steuergerätadressen gesetzt - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7018  =  Steuergerätadressen gesetzt - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7019  =  Steuergerätadressen gesetzt - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7020  =  Ident gelesen - <frei>
7021  =  Ident gelesen - <frei>
7022  =  Ident gelesen - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7023  =  Ident gelesen - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7024  =  Ident gelesen - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7025  =  Ident gelesen - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7026  =  Ident gelesen - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7027  =  Ident gelesen - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7028  =  Ident gelesen - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7029  =  Ident gelesen - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7030  =  Programmierstatus gelesen - <frei>
7031  =  Programmierstatus gelesen - <frei>
7032  =  Programmierstatus gelesen - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7033  =  Programmierstatus gelesen - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7034  =  Programmierstatus gelesen - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7035  =  Programmierstatus gelesen - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7036  =  Programmierstatus gelesen - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7037  =  Programmierstatus gelesen - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7038  =  Programmierstatus gelesen - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7039  =  Programmierstatus gelesen - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7040  =  Programmiermodus gestartet - <frei>
7041  =  Programmiermodus gestartet - <frei>
7042  =  Programmiermodus gestartet - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7043  =  Programmiermodus gestartet - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7044  =  Programmiermodus gestartet - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7045  =  Programmiermodus gestartet - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7046  =  Programmiermodus gestartet - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7047  =  Programmiermodus gestartet - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7048  =  Programmiermodus gestartet - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7049  =  Programmiermodus gestartet - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7050  =  Flash löschen erfolgreich - <frei>
7051  =  Flash löschen erfolgreich - <frei>
7052  =  Flash löschen erfolgreich - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7053  =  Flash löschen erfolgreich - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7054  =  Flash löschen erfolgreich - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7055  =  Flash löschen erfolgreich - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7056  =  Flash löschen erfolgreich - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7057  =  Flash löschen erfolgreich - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7058  =  Flash löschen erfolgreich - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7059  =  Flash löschen erfolgreich - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7060  =  Datentransfer erfolgreich - <frei>
7061  =  Datentransfer erfolgreich - <frei>
7062  =  Datentransfer erfolgreich - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7063  =  Datentransfer erfolgreich - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7064  =  Datentransfer erfolgreich - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7065  =  Datentransfer erfolgreich - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7066  =  Datentransfer erfolgreich - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7067  =  Datentransfer erfolgreich - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7068  =  Datentransfer erfolgreich - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7069  =  Datentransfer erfolgreich - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7070  =  Signaturprüfung erfolgreich - <frei>
7071  =  Signaturprüfung erfolgreich - <frei>
7072  =  Signaturprüfung erfolgreich - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7073  =  Signaturprüfung erfolgreich - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7074  =  Signaturprüfung erfolgreich - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7075  =  Signaturprüfung erfolgreich - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7076  =  Signaturprüfung erfolgreich - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7077  =  Signaturprüfung erfolgreich - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7078  =  Signaturprüfung erfolgreich - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7079  =  Signaturprüfung erfolgreich - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7080  =  Programmierstatus i.O. - <frei>
7081  =  Programmierstatus i.O. - <frei>
7082  =  Programmierstatus i.O. - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7083  =  Programmierstatus i.O. - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7084  =  Programmierstatus i.O. - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7085  =  Programmierstatus i.O. - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7086  =  Programmierstatus i.O. - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7087  =  Programmierstatus i.O. - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7088  =  Programmierstatus i.O. - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7089  =  Programmierstatus i.O. - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7090  =  AIF geschrieben - <frei>
7091  =  AIF geschrieben - <frei>
7092  =  AIF geschrieben - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7093  =  AIF geschrieben - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7094  =  AIF geschrieben - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7095  =  AIF geschrieben - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7096  =  AIF geschrieben - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7097  =  AIF geschrieben - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7098  =  AIF geschrieben - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7099  =  AIF geschrieben - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

;7412 - 7439 Fehlermeldungen in Zusammenhang mit der DLE
7412  =  OPPS-DLE: DLE Status timeout - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7413  =  OPPS-DLE: DLE Status timeout - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7414  =  OPPS-DLE: DLE Status timeout - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7415  =  OPPS-DLE: DLE Status timeout - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7416  =  OPPS-DLE: DLE Status timeout - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7417  =  OPPS-DLE: DLE Status timeout - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7418  =  OPPS-DLE: DLE Status timeout - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7419  =  OPPS-DLE: DLE Status timeout - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7422  =  OPPS-DLE: DLE Status interface error - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7423  =  OPPS-DLE: DLE Status interface error - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7424  =  OPPS-DLE: DLE Status interface error - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7425  =  OPPS-DLE: DLE Status interface error - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7426  =  OPPS-DLE: DLE Status interface error - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7427  =  OPPS-DLE: DLE Status interface error - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7428  =  OPPS-DLE: DLE Status interface error - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7429  =  OPPS-DLE: DLE Status interface error - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

7432  =  OPPS-DLE: DLE Status communication error - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O.
7433  =  OPPS-DLE: DLE Status communication error - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009)
7434  =  OPPS-DLE: DLE Status communication error - keine Antwort vom Steuergerät (IFH-0009) aber Gateway i.O., kein OPPS/Most
7435  =  OPPS-DLE: DLE Status communication error - keine Antwort von Steuergerät und Gateway (IFH-0009), no OPPS/Most
7436  =  OPPS-DLE: DLE Status communication error - EDIABAS IFH-Fehler (10…59, ausser IFH-0003 and IFH-0009)
7437  =  OPPS-DLE: DLE Status communication error - EDIABAS NET-Fehler (150…199)
7438  =  OPPS-DLE: DLE Status communication error - EDIABAS API-Fehler (120…149)
7439  =  OPPS-DLE: DLE Status communication error - EDIABAS BIP/SYS/andere Fehler (60…119, 200...)

;Andere Fehler in Zusammenhang mit der DLE/OPPS: Nummern 7408 - 7444
7400  =  OPPS: OPPS Version bzw. Zugang ermitteln
7401  =  OPPS: Busruhe setzen, ein- und ausschalten
7402  =  OPPS: DLE-Version und -Verfügbarkeit ermitteln
7403  =  OPPS: DLE-Reset
7404  =  OPPS: DLE-Initialisierung
7405  =  OPPS: DLE STATUS Fehler (à nur noch in alter PABD)
7406  =  OPPS: DLE FIFO Overflow
7407  =  OPPS: DLE wird nicht fertig
7408  =  OPPS-DLE: DLE_STATUS IFH Fehler
7409  =  OPPS-DLE: DLE_STATUS NET Fehler
7410  =  OPPS-DLE: DLE_STATUS API Fehler
7411  =  OPPS-DLE: andere DLE_STATUS Fehler

7440  =  OPPS-DLE: ECU Blockprogrammierung n.i.O.
7441  =  OPPS-DLE: ECU Blockprogrammierung negative response
7442  =  OPPS-DLE: ECU Blockprogrammierung falsche SID
7443  =  OPPS-DLE: ECU Blockprogrammierung Telegramm zu kurz
7444  =  OPPS-DLE: ECU Blockprogrammierung kein Telegramm

;sonstige Fehlermeldungen
7210  =  SG: Ident lesen
7211  =  SG: HW-Referenz lesen
7212  =  SG: ZIF lesen
7213  =  SG: ZIF-Backup lesen
7214  =  SG: Reset ausführen
7215  =  SG: Zeiten lesen
7216  =  SG: MaxBlocklänge
7217  =  SG: Seriennummer lesen
7218  =  SG: Zufallszahl lesen
7219  =  SG: Stop Diagnose
7220  =  SG: Physikalische HW-Nummer lesen
7221  =  SG: Innentemperatur lesen
7228  =  P-SGBD: Flashparameter setzen
7229  =  P-SGBD: Diagnoseprotokoll setzen

7900  =  CCC: HOST-ernen Reset
7901  =  CCC: FIB generieren anstoßen
7902  =  CCC: FIB generieren nicht erfolgreich
7903  =  CCC: HOST-Programmierstatus nicht i.O. für APPL-Programmierung
7904  =  MASK: MMI-Programmierstatus nicht i.O. für Programmierung

;----------------------------------------------
; CODE 8000 - 8999 wird von SGC Library belegt.
;----------------------------------------------

[DEBUG]
VON=9000
BIS=9999
TEXT=Debug

[SYMBOLE]
IDaten=I-Daten
aktiv=aktiv
CODIERINDEX=CODIERINDEX
DATEINAME=DATEINAME
Bereichsbezeichnung_fehlt=Bereichsbezeichnung fehlt
Ungueltiger_Bereich=Ungueltiger Bereich
Umrechnungszeile_nicht_gefunden=Umrechnungszeile nicht gefunden
IDZeile_nicht_gefunden=ID-Zeile nicht gefunden
Maskenzeile_nicht_gefunden=Maskenzeile nicht gefunden
ProzessID_ausser_Bereich=Prozess-ID ausser zul. Bereich
BAUREIHE=BAUREIHE
ECUPATH_not_found=ECUPATH nicht gefunden
EDIABASINIPATH_not_found=EDIABASINIPATH micht gefunden
COAPI_nicht_initialisiert=COAPI nicht initialisiert