; ------------------------------------------------------------
; DIS-/MoDiC-DME-Kennfeldprogrammierung
; ATB-Konvertiervorschrift fuer Zusammenbauvorschriftsdatei
; z.B. M3_1.DAT, MD524.DAT
; Autor: Stei
; Datum: 06.04.1993
; 30.08.1995  Stei  Checksumme steht jetzt auch im Formatstring
; 27.09.1995  Le    Erweiterung fuer Flash ab KF7.0:
;                   - Zusaetzlicher Index nach HWNR. 
;                   Aenderung ZUSBAU.FIX -> ZUSBAU.SHO
; 04.09.1998  Le    Erweiterung um $VERSIONKFCONF
; 10.09.1998  Kie   Aenderung der Kommentardefinition von C "$" -> C "$ "
; 18.01.1999  Le    Aenderung der Kommentardefinition von C "$ " -> C "$ PS10",
;                   "$VERSIONKFCONF" -> "$ VERSIONKFCONF"
; 08.02.1999  Le    "$ PS10" kein Kommentar mehr, sondern gueltiger Record
; 19.07.1999  AR    Neue Vorschriftszeile für Varianten SG DDE2.2
; ------------------------------------------------------------
; Kommentardefinitionen
C ";"
;
; PS10-Initstring:
;$ PS10INIT N00126DFF00003C150459840315500000000000 K
R "INIT"
M "$ PS10INIT"
F "$ PS10INIT +N%S +%*C *"
N "INITSTRING"
;
; Versionszeile:
;$ VERSIONKFCONF: kfconfaa.dat
R "VER"
M "$ VERSIONKFCONF"
F "$ VERSIONKFCONF: +%S *"
N "KFNAME"
;
; ZB-Vorschriftszeile: 
;ZB-Nr   TYP-Nr  HW-Nr   SW-Nr     AM          PIN ANZSG CS
;1703622,1730156,1726171,1703623AA,FFFFFFFFFFD,088,1 5
R "ZBZEILE"
M "%7L,%7L,%7L,%9S,%11S,%3B,%1B"
P "MOD36"
F "%7L,%7L,%7L,%9S,%11S,%3B,%1B +%*C"
N "ZBNR,TYPNR,HWNR,SWNR,AM,PIN,ANZSG"
;
; ZB-Vorschriftszeile fuer Flash: 
;ZB-Nr   TYP-Nr  HW-Nr  IX SW-Nr     AM          PIN ANZSG CS
;1743357,1743388,4380419,A,1743629DA,0FFFFFFFFFD,088,1 H
R "ZBFLASH"
M "%7L,%7L,%7L,%C,%9S,%11S,%3B,%1B"
P "MOD36"
F "%7L,%7L,%7L,%C,%9S,%11S,%3B,%1B +%*C"
N "ZBNR,TYPNR,HWNR,INDEX,SWNR,AM,PIN,ANZSG"
;
; ZB-Vorschriftszeile fuer DDE22: 
; HW-Nr Vari ??? CS Pin Anz CS
;2247891,553E,000,6B,000,1 E
R "VARIANTE"
M "%7L,%4S,%*3S,%2S,%3B,%1B"
P "MOD36"
F "%7L,%4S,%*3S,%2S,%3B,%1B +%*C"
N "HWNR,VARIANTE,CS,PIN,ANZSG"
;
; ENDE
